**IMKL2015: Voorbeelddatasets. Lagen en tabelvelden in Qgis**

Lagen:

* Utiliteitsnet
* Leidingelement
* Containerelement
* Kabelbed
* Mantelbuis
* Duct\_KabelEnLeidingContainer
* DT\_KabelOfLeiding
* DT\_Kabelbed?
* LS\_KabelOfLeiding
* MS\_KabelOfLeiding
* HS\_KabelOfLeiding
* LD\_Gas\_KabelOfLeiding
* HD\_Gas\_KabelOfLeiding
* Water\_KabelOfLeiding
* RioolVV\_KabelOfLeiding
* BGevaarlijkeInhoud
* aanduidingEisVoorzorgsmaatregel
* DiepteTovMaaiveld
* ExtraGeometrieVlak2D
* ExtraTopografie
* annotatie\_lijn
* annotatie\_punt
* maatvoering\_label
* maatvoering\_pijl
* maatvoering\_lijn
* ExtraDetailInfo\_punt

**Lagen: (velden)**

veldlengte: string meestal 40, integer meestal 10

* **Utiliteitsnet**

thema

eisVoorHP

tContPers

telefoon

email

authority

authRole

uNetworkTy

* **Leidingelement:**

thema

netbeheer

type

status

vertPositi

Bzichtbaar

diepteTovM

diepteNAP

xinfo

hoogte

detailsch (100)

* **Containerleidingelement**

netbeheer

thema

type

* **Kabelbed**

thema

type

netbeheer

status

vertPositi

distType

warningT

ductWidth

bZichtbaar

toelichtin

aantalK

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **Mantelbuis**

typeLeidin

thema

netbeheer

status

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

buisMat

bZichtbaar

toelichtin

aantalK

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

detailsch

* **Duct\_kabelEnleidingContainer**

netbeheer

thema

toelichtin

detailsche

status

vertPositi

warningT

ductWidth

bZichtbaar

aantalK

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **DT\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

vertPositi

distType

warningT

mateType

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **DT\_Kabelbed**

thema

type

netbeheer

status

vertPositi

distType

warningT

ductWidth

bZichtbaar

toelichtin

aantalK

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **LS\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

toelichtin

nomvoltage

status

vertPositi

warningT

opVolt

diepteNAP

xInfo

distType

* **MS\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

status

vertPositi

warningT

opVolt

nomVolt

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

distType

* **HS\_KabelOfLeiding**

netbeheer

thema

status

vertPositi

warningT

opVolt

nomVolt

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

distType

* **LD\_Gas\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

status

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

prodcutTyp

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **HD\_Gas\_KabelOfLeiding**

netbeheer

thema

status

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

productTyp

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **Water\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

status\_1

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

productTyp (moet zijn waterType)

toelichtin

diepteTovM

dieptNAP

xInfo

* **RioolVV\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

status

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

sWaterType

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **BGevaarlijkeInhoud**

netbeheer

thema

status

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

productType

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo

* **aanduidingEisVoorzorgsmaatregel**

netbeheer

thema

eisVoorzm

geoFict

* **DiepteTovMaaiveld**

thema

netbeheer

dTovMveld

dTovNAP

nauwk

* **ExtraGeometrieVlak2D**

thema

netbeheer

type

* **ExtraTopografie**

thema

netbeheerder

type

typeObject

* **annotatie\_punt**

thema

netbeheer

label

beschrijvi

* **annotatie\_lijn**

thema

netbeheer

type

label

* **maatvoering\_label**

thema

netbeheerde

toelichtin

label

* **maatvoering\_pijl**

thema

netbeheerder

type

rotatie

* **maatvoering\_lijn**

thema

netbeheer

type

label

* **ExtraDetailInfo\_punt**

thema

netbeheer

type

bestand

adres

* **Warmte\_KabelOfLeiding**

thema

netbeheer

status

vertPositi

distType

warningT

pipeDiam

pressure

WarmteType (nog doen)

toelichtin

diepteTovM

diepteNAP

xInfo